##### **Фасады RAUVISIO CRYSTAL.**

##### **14.01.2019г. Розничный прайс-лист.**

 ВНИМАНИЕ! Срок изготовления заказа 14 дней при наличии материала.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группыдекоров | Наименование декора | Декор | Цена фасада с кромкой Laser, руб/м2 |
| 1 | **Декоры Глянцевые** | Bianco V2778 HGL | кристал-01 | 20100= |
| Perla V2892 HGL | *кристал-02* | 20100= |
| Magnolia 73703 HGL | *кристал-03* | 20100= |
| Corniola 1683L HGL | *кристал-04* | 20100=при заказе уточнять наличие материала |
| Menta 1684L HGL | *кристал-05* | 20100= |
| Azzurro 1685L HGL | *кристал-06* | 20100=при заказе уточнять наличие материала |
| Fumo 1686L HGL | *кристал-07* | 20100= |
| Sabbia 1687L HGL | *кристал-08* | 20100= |
| 2 | **Декоры Матовые** | Bianco 1696L Matt | кристал-01 | 20100= |
| Perla 1697L Matt | *кристал-02* | 20100= |
| Magnolia 1698L Matt | *кристал-03* | 20100= |
| Corniola 1699L Matt | *кристал-04* | 20100= |
| Menta 1700L Matt | *кристал-05* | 20100= |
| Azzurro 1701L Matt | *кристал-06* | 20100= |
| Fumo 1702L Matt | *кристал-07* | 20100= |
| Sabbia 1703L Matt | *кристал-08* | 20100= |

 Стоимость фасадов указана без НДС.

 Фасады толщиной 20мм на основе МДФ 16мм. По периметру фасады обработаны ЛАЗЕРНОЙ кромкой 1,3мм. На лицевой стороне фасада стеклоламинат толщиной 2мм, обратная сторона фасада толщиной 2мм в цвет лицевой. На лицевой стороне по периметру фасада снята фаска под углом 45о.

* Максимальный размер фасада с обработкой кромки 1500х900 мм.
* Минимальный размер фасада с обработкой кромки 150х150 мм.
* **Присадка под петли 60 руб/фасад.**
* **Срок изготовления заказов 45 дней.**