**Фасады из МДФ серии PerfectSense Matt.**

##### **14.01.2019г. Розничный прайс-лист.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Detailed view (approx. 27 x 18 cm) | Detailed view (approx. 27 x 18 cm) | Detailed view (approx. 27 x 18 cm) |
| Белый Премиум W1000 ВЫВОДИТСЯУточнять наличие материала | Белый Альпийский W1100 STPM | Чёрный U999 |
| Detailed view (approx. 27 x 18 cm) | Detailed view (approx. 27 x 18 cm) | Detailed view (approx. 27 x 18 cm) |
| Крем бежевый U222  | Кашемир серый U702 | Чёрный графит U961 |
| Detailed view (approx. 27 x 18 cm) | Detailed view (approx. 27 x 18 cm) | Detailed view (approx. 27 x 18 cm) |
| Светло-серый U708 |  Серый пыльный U732 | Серый камень U727 STPM |

**Фасады серии PerfectSense matt с однотонной кромкой 6450 руб/м2.**

 **Стоимость фасадов указана без НДС.**

**Внимание НОВИНКА**

**Белый Альпийский W1100, Чёрный U999, Крем бежевый U222**

**доступны к заказу с ЛАЗЕРНОЙ кромкой по цене 7875 руб/м2**

**АКЦИЯ!!!**

**Фасады из МДФ серии PerfectSense ГЛЯНЕЦ.**

|  |  |
| --- | --- |
| u104_st15_20150612_1904309494 | img_882 |
| **Алебастр Белый ГЛЯНЕЦ U104** | **Перламутр серый ГЛЯНЕЦ U763** |
| - С однотонной кромкой = 6000 руб/м2 | - С однотонной кромкой = 6000 руб/м2 |
| - С однотонной кромкой Laser = 7050 руб/м2 |  |
| - С кромкой Laser V-nut = 8550 руб/м2  |  |

 Стоимость фасадов указана без НДС.

 **Фасады МДФ PerfectSense Matt - новая категория матовых структур. Благодаря использованию инновационного метода ламинирования на основе технологии ультрафиолетового отверждения на всех декорах не остается следов от пальцев. Обратная сторона фасада в цвет лицевой. Фасады серии PerfectSense выполнены на основе МДФ толщиной 18мм, по периметру облицованы кромкой ABS толщиной 1мм производства Egger.**

* Максимальный размер фасада с обработкой кромки 1500х900 мм.
* Минимальный размер фасада с обработкой кромки 150х100 мм.
* **Присадка под петли 60 руб/фасад.**
* **Если площадь одного фасада меньше 0,25 кв.м., то цена за кв.м. этого фасада увеличивается на 20% от прайс-листа. (цена при расчете такого фасада проставляется в бланке расчета автоматически).**